**Инструкция по декальцинации (очистки от накипи) зерновых кофемашин без автоматического цикла очистки от накипи.**

1) Налейте чистящее средство в бункер для воды и ещё залейте приблизительно 1 литр теплой воды (максимум - 60 градусов Цельсия).

2) Включите кофемашину, прогрейте её, откройте кран подачи пара/горячей воды и пропустите 2-3 чашки воды через трубку подачи пара/горячей воды (декальцинация гидросистемы).

3) Не закрывая кран подачи пара/горячей воды, выключите кофемашину из сети и дайте чистящему средству осесть (5 минут).

4) Повторите действия 2-3 циклом 3-5 раз.

5) Закройте кран подачи пара/горячей горячей воды.

6) Промойте бункер для воды чистой водой и наполните его полностью. Пролейте 2-3 литра чистой воды через трубку подачи пара/горячей воды (промывка гидросистемы).

7) Теплой проточной водой промойте рабочий блок кофеварки (заварочный), бункер для сбора кофейной гущи, поддон, заварочный отсек, носик налива.

**Инструкция по декальцинации (очистки от накипи) зерновых кофемашин с автоматическим циклом чистки от накипи.**

1) Налейте чистящее средство в бункер для воды и ещё залейте приблизительно 1 литр теплой воды (максимум - 60 градусов Цельсия).

2) Включите кофемашину, прогрейте её, активизируйте автоматический цикл чистки от накипи, следуя инструкции, приложенной к кофемашине (декальцинация гидросистемы).

3) Промойте бункер для воды чистой водой и наполните его полностью. Пролейте 2-3 литра чистой воды (промывка гидросистемы).

4) Теплой проточной водой промойте рабочий блок кофеварки (заварочный), бункер для сбора кофейной гущи, поддон, заварочный отсек, носик налива.